Типы ключевых носителей, поддерживаемые при генерации ключа электронной подписи*
1. Смарт-карты с использованием считывателей смарт-карт, поддерживающие протокол PS/SC.

2. Таблетки Touch-Memory DS1993 - DS1996 с использованием устройств Аккорд 4+,электронный замок "Соболь" или устройство чтения таблеток Touch-Memory DALLAS (только в Windows версии);

3. Электронные ключи с интерфейсом USB (USB-токены);

4. Сменные носители с интерфейсом USB.
*- при наличии необходимых считывателей.
